16:37 2016-01-08
v1.0.8
UI中增加一个【Hide keyboard】按钮，用于隐藏键盘。
支持多种蓝牙模块
增加蓝牙通信的应答开关
增加命令：查询打印机最大打印宽度，在“BLKWrite.h”文件中调用int width = [[BLKWrite Instance] PrintWidth];

11:47 2015-11-17
v1.6
增加wifi的界面UI
适配iOS9系统

13:27 2015-10-30
v1.4
增加8个ESC命令，开放16进制数据输入接口。
BLKWrite.h增加wifi的注释。
/*
 调用Wi-Fi模式
 1 [[BLKWrite Instance] initWiFiClient];
 2 [BLKWrite Instance] 设置ServerIP、port
 3 TSC：-(void) writeWithData:(NSData*) data;
 4 ESC：-(void) writeEscData:(NSData*) data;
 
 */

13:04 2015-10-26
v1.3
支持Pro5打印机。Pro5是针式打印机只支持打印文字，不支持一维码、二维码和图片。
在Demo代码中增加wifi连接的示例。

v1.2
新增Code128ABC命令，方便打印包含多个{A {B {C的Code128码。

v1.1
SDK Demo已经支持模拟器，取出静态库 和 头文件就行

1、首先生成模拟器下地.a静态库，通过命令lipo -info libTest.a 可知其Architectures in the fat file: libTest.a are: i386 x86_64 ；

2、再生成device（真机）环境下地.a静态库，通过命令lipo -info libTest.a可知其Architectures in the fat file: libTest.a are: armv7 arm64；

3、通过命令lipo -create ./simular/libTest.a ./releaseos/libTest.a -output ./libTest.a 可以生成在模拟器和真机环境下均可使用的静态库；